Ausschreibungstexte   
H-Doppelverbund Pflastersteine mit Ökofuge

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **­Pos.** | **Menge** | **Leistungsbeschreibung** | **EP** | **GP** |
| 1 | ........ m2 | Pflastersteine aus Beton, liefern und fachgerecht als Flächenbefestigung herstellen. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 sind zu beachten.  Pflastersteine gemäß Verlegemuster auf einer Bettung, vorzugsweise in kornabgestuftem Splittgemisch der Körnung 2-5 mm in 30-50 mm Dicke (verdichteter Zustand) verlegen, Fugen mit Splitt Gemisch der Körnung 1-3 mm vollständig verfüllen und abrütteln.  Die Broschüre „Die fachgerechte Anwendung versicherungsfähiger Pflastersystem aus Beton“ des Betonverbandes SLG und das Merkblatt für Versicherungsfähige Verkehrsflächen M VV sind zu beachten.  Pflastersteine gemäß DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339  **Steinhöhe:** 80 mm  **Farbe:** ....................  **Steinmaße:** 19,9x16,2 cm  **Hersteller der H-Doppelverbund Pflastersteine mit Ökofuge:**  Herrmann UHL KG Ortenau, 77746 Schutterwald  Tel. 0781 508-200, Fax. 0781 508-199 [www.uhl.de](http://www.uhl.de), info@uhl.de  **Preis je Einheit m2 € ....................** | ............ | ........... |

­